Варианты интеграции весов с 1С и 
другими внешними системами.

Примечание. Для тестирования возможности интеграции и проверки работоспособности выбранного варианта (вариантов) предоставляется временный лицензионный файл (по запросу).

1. Интеграция программ ASNet, PsNet, WsNet.

1.1. Программа (ASNet, PsNet, WsNet) выполняет экспорт данных о завершенном взвешивании в текстовый файл или файл формата «*.csv». Можно экспортировать каждое взвешивание в отдельный файл, можно каждый день или час начинать новый файл или выполнять экспорт всегда в один и тот же файл. Задается настройками. 
Требования:
· Обработкой и импортом данных из файлов занимается 1С или другая стороння программа. 
· Доставкой файлов на сервер занимается 1С или другая стороння программа.
Скачать инструкцию: https://disk.yandex.ru/i/vkPGyYIkr-3t9g


1.2. Экспорт во внешние системы методом POST HTTP запроса. Программа (ASNet, PsNet, WsNet) выполняет экспорт данных о завершенном взвешивании. Данные передаются методом POST HTTP запроса. Данные передаются в формате JSON. В случае невозможности передачи данных (ошибка сети, WEB-сервис не запущен или не отвечает) данные помещаются в очередь ожидания и будут отправлены сразу, как только WEB-сервис станет доступен. В 1С для приема данных должен быть запущен HTTP-сервис.
Скачать инструкцию: https://disk.yandex.ru/i/vkPGyYIkr-3t9g


1.3. Встроенный в программы ASNet, PsNet, WsNet WEB-сервер. Сервер позволяет получать текущие данные путем посылки HTTP-запросов.
Скачать инструкцию: https://disk.yandex.ru/i/0k2zURRRf-kU3g


1.4. Встроенный модуль интеграции с 1С. Программа (ASNet, PsNet, WsNet) сама выполняет экспорт данных о завершенном взвешивании в выбранный документ 1С. Весовщик после экспорта данных может внести в документ недостающие данные, например, реквизиты, которых нет в программе (ASNet, PsNet, WsNet). Плюс к этому программа (ASNet, PsNet, WsNet)  может импортировать данные справочников 1С в свои словари. 
Требования:
· Платформа 1С должна быть 32-х разрядной.
· 1С должна быть установлена на локальном компьютере, т.е. на том же компьютере, что и программа (ASNet, PsNet, WsNet).
Примечание. Способ является устаревшим и более не поддерживается. Должен использоваться на условиях «как есть».
Скачать инструкцию: https://disk.yandex.ru/d/KryhigIv5vpGUw


1.5. Программа (ASNet, PsNet, WsNet) может использовать не локальную базу данных (как в ней настроено по умолчанию), а серверную базу данных на MSSQL Server 2008 и выше. Требования:
· Должен быть установлен MSSQL Server. Лучше локально, но можно и на удаленном компьютере. Следует учитывать, что в случае установки MSSQL Server на удаленном компьютере, должен быть обеспечен надежный и постоянный доступ к удаленному компьютеру. При сбоях в сети и отсутствии доступа к MSSQL Server программа (ASNet, PsNet, WsNet) становится неработоспособной.
· 1С или другая стороння программа самостоятельно забирает данные из базы данных MSSQL для обработки и импорта.

2. Получение данных с весов (вес, признак стабильности и прочее) в 1С или в другой сторонней программе.

Примечание. Нижеописанные варианты не требуют установки программ ASNet, PsNet, WsNet. 

2.1. Использование драйвера торгового (весового) оборудования для 1С.
Применимость: 
· Приборы «Микросим М0601»
· Весы на цифровых датчиках M08xx
Требования:
· Платформа 1С должна быть 32-х разрядной.
· Драйвер 1С должен быть установлен на том же компьютере, что и 1С.
· Если 1С находится на удаленном компьютере и запускается, например, через RDP (удаленный рабочий стол), то COM-порт на локальном компьютере, к которому подключены весы, должен быть проброшен на компьютер с 1С.
· Для 1С должен быть разработан документ, позволяющий получить текущий вес (например, при нажатии определенной кнопки в документе) используя драйвер 1С. Пример такого документа – «Чек ККМ», который есть почти во всех конфигурациях на неуправляемых формах.
· Драйвер 1С отдает только текущий вес на весах, поэтому сопоставление тары и брутто, вычисление нетто для каждого автомобиля должно делаться в 1С. 
Скачать драйвер и примеры обработок: https://disk.yandex.ru/d/oGalZrwyvFMsGg

2.2. Использовать драйвер прибора М0601 «DevNet.exe». Драйвер предоставляет два способа получения весовых данных: 
2.2.1. Через вызов функций OLE-Automation. Для получения веса см. описание функции «GetWeight». 

2.2.2. Путем посылки драйверу HTTP-запросов. Ответ возвращается в формате JSON

Применимость: 
· Приборы «Микросим М0601»
Требования:
· Для 1С должен быть разработан документ, позволяющий получить текущий вес (например, при нажатии определенной кнопки в документе) посредством вызова функций сервера. Пример такого документа – «Чек ККМ», который есть почти во всех конфигурациях на неуправляемых формах.
· Драйвер отдает только текущий вес на весах, поэтому сопоставление тары и брутто, вычисление нетто для каждого автомобиля должно делаться в 1С.
Скачать драйвер и инструкцию: https://disk.yandex.ru/d/zdolf1JD6H_afw

2.3. Использовать WEB-сервер терминалов M0601 («M0601Svc»). Запрос веса выполняется путем посылки серверу HTTP-запросов. 
Применимость: 
· Приборы «Микросим М0601»
Требования:
· Для 1С должен быть разработан документ, позволяющий получить текущий вес (например, при нажатии определенной кнопки в документе) посредством HTTP-запроса. Пример такого документа – «Чек ККМ», который есть почти во всех конфигурациях на неуправляемых формах.
· WEB-сервер отдает только текущий вес на весах, поэтому сопоставление тары и брутто, вычисление нетто для каждого автомобиля должно делаться в 1С.
Скачать сервер и инструкцию: https://disk.yandex.ru/d/b_o8CJz5gR5ECQ


2.4. Использовать WEB-cервер цифровых весов («MetraWebScales»). Запрос веса выполняется путем посылки серверу HTTP-запросов. 
Применимость: 
· Весы на цифровых датчиках M08xx
Требования:
· Для 1С должен быть разработан документ, позволяющий получить текущий вес (например, при нажатии определенной кнопки в документе) посредством HTTP-запроса. Пример такого документа – «Чек ККМ», который есть почти во всех конфигурациях на неуправляемых формах.
· WEB-сервер отдает только текущий вес на весах, поэтому сопоставление тары и брутто, вычисление нетто для каждого автомобиля должно делаться в 1С.
Скачать сервер и инструкцию: https://disk.yandex.ru/d/GCJeuZnWseMAJw




